




驱动代码由bsp工程师已经写好了




找到驱动芯片

把这个编译到内核








还有一个DCMI框架忘了截图




Y









把这两个编译进内核




查找dcmi接口






参考




完全可以拷贝




找到结点


看原理图，挂载到I2C5




查找引脚复用




查找电源



Reset和Powerdown



Pa3 和pa4



改成这样